Описание котла Stropuva s U

1. Воздушная заслонка;  
2. Регулирование подачи воздуха;  
3. Опорная арматура;  
4. Муфта для термометра;  
5. Камера прогрева подаваемого воздуха;  
6. Телескоп для подачи воздуха в камеру сгорания;  
7. Окно для загрузки топлива;  
8. Распределение подаваемого с телескопа воздуха;  
9. Твердое топливо (дрова, уголь, брикеты, крупная щепа);  
10. Окно для чистки зольного отсека;  
11. Площадка для установки котла;  
12. Рычаг переключения подачи воздуха для дров/угля, используется только в котлах Stropuva S-универсал;  
13. Окно для подачи воздуха в камеру прогрева;  
14. Отопительный контур для подачи теплоносителя;  
15. Присоединение дымовой трубы для удаления продуктов сгорания;  
16. Муфта для термического клапана;  
17. Трос для поднятии телескопической трубы;  
18. Фиксатор;  
19. Отопительный контур для обратки теплоносителя.