Описание котла Stropuva s U

1. Воздушная заслонка;
2. Регулирование подачи воздуха;
3. Опорная арматура;
4. Муфта для термометра;
5. Камера прогрева подаваемого воздуха;
6. Телескоп для подачи воздуха в камеру сгорания;
7. Окно для загрузки топлива;
8. Распределение подаваемого с телескопа воздуха;
9. Твердое топливо (дрова, уголь, брикеты, крупная щепа);
10. Окно для чистки зольного отсека;
11. Площадка для установки котла;
12. Рычаг переключения подачи воздуха для дров/угля, используется только в котлах Stropuva S-универсал;
13. Окно для подачи воздуха в камеру прогрева;
14. Отопительный контур для подачи теплоносителя;
15. Присоединение дымовой трубы для удаления продуктов сгорания;
16. Муфта для термического клапана;
17. Трос для поднятии телескопической трубы;
18. Фиксатор;
19. Отопительный контур для обратки теплоносителя.